<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="16.185" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="16.185" y1="0" x2="16.185" y2="16.235" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="16.185" y1="16.235" x2="0" y2="16.235" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.235" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
