<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0254" y1="0.1778" x2="83.66" y2="0.1778" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="83.66" y1="0.1778" x2="83.66" y2="50.7572" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="83.66" y1="50.7572" x2="0.0254" y2="50.7572" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.0254" y1="50.7572" x2="0.0254" y2="0.1778" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Print</text>
<text>Component</text>
<text>1</text>
<text>18</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead-2">
<packages>
<package name="2X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="1X04/90-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="1X18/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="1X05/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear-technology">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO92-EBC">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO92-EBC">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1Eigene">
<packages>
<package name="207.10">
</package>
<package name="SSOP5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT54E">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="RTRIM43P">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
waschfest MIL-R-22097</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C5B2.5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 2.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="pinhead-2" package="2X03/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead-2" package="2X03/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOARD4" library="pinhead-2" package="1X18/90" value="zur Busplatine">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="linear-technology" package="DIL08" value="LT1019N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U11" library="linear" package="DIL08" value="OP07DN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="linear" package="DIL08" value="OP07DN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U10" library="linear" package="DIL08" value="OP07DN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO92-EBC" value="BC556">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO92-EBC" value="BC546A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X04/90-S" value="Sweep">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="1X05/90" value="Refosc">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="1Eigene" package="207.10" value="5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="1Eigene" package="207.10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="1Eigene" package="207.10" value="470k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="1Eigene" package="207.10" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="1Eigene" package="207.10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="1Eigene" package="207.10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="1Eigene" package="207.10" value="27k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="1Eigene" package="207.10" value="5,6k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="1Eigene" package="207.10" value="12k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="1Eigene" package="207.10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="1Eigene" package="207.10" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS250">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="RTRIM43P" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="RTRIM43P" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-5" value="2,2µF Tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="1Eigene" package="SSOP5" value="TC7S04F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="0,1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-pnp" package="TO92-EBC" value="BC556"/>
<element name="R6" library="1Eigene" package="207.10" value="1k"/>
<element name="R7" library="1Eigene" package="207.10" value="150"/>
<element name="R8" library="1Eigene" package="207.10" value="1k"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="180k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="BOARD4" pad="12"/>
<contactref element="BOARD4" pad="11"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1,52GHZ">
<contactref element="BOARD4" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2-4GHZ">
<contactref element="BOARD4" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="504MHZ">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="BOARD4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="33.3MHZ">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="BOARD4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="Q4" pad="S"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="BOARD4" pad="14"/>
<contactref element="BOARD4" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="CENTER_0V">
<contactref element="BOARD4" pad="10"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="OSC_OUT_OFF">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="Q4" pad="D"/>
</signal>
<signal name="OSC_OFF">
<contactref element="Q4" pad="G"/>
<contactref element="BOARD4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="START">
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="U11" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="BOARD4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="U11" pad="7"/>
<contactref element="U10" pad="7"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="BOARD4" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="E"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U11" pad="4"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="BOARD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U11" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRIGGER">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="BOARD4" pad="9"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V/1">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+2,5V_REF">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="3"/>
<contactref element="BOARD4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="OFEN_COLD_+5V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="BOARD4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EXT_REF_+5V">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="BOARD4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="10MHZ_IN">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R41" pad="3"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10MHZ_OUT">
<contactref element="BOARD4" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q3" pad="B"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
