<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="83.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="0" x2="83.8" y2="50.8789" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="50.8789" x2="0" y2="50.8789" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.8789" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Print</text>
<text>Component</text>
</plain>
<libraries>
<library name="1Eigene">
<packages>
<package name="207.10">
</package>
<package name="LT1009">
</package>
<package name="DIL14">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<packages>
<package name="1X13/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="2X10/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="RTRIM43P">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; Spectrol&lt;p&gt;
waschfest MIL-R-22097</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="TL071P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="DIL08" value="OP07N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="DIL08" value="OP07N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="1Eigene" package="207.10" value="18k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="1Eigene" package="207.10" value="5,1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="1Eigene" package="207.10" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="1Eigene" package="207.10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="RTRIM43P" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="RTRIM43P" value="250">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="1Eigene" package="LT1009" value="LT1009">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="1Eigene" package="LT1009" value="LT1009">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="linear" package="DIL08" value="TL071P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="linear" package="DIL08" value="OP07N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="linear" package="DIL08" value="OP07N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="1Eigene" package="207.10" value="27k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="1Eigene" package="207.10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="1Eigene" package="207.10" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="1Eigene" package="207.10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="RTRIM43P" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="rcl" package="RTRIM43P" value="500">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="0,1µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="1Eigene" package="DIL14" value="MCP3204">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOARD5" library="pinhead-2" package="1X13/90" value="zur Busplatine">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="2X10/90" value="seitlich"/>
<element name="R1" library="1Eigene" package="207.10" value="820">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="1Eigene" package="207.10" value="1,8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="1Eigene" package="207.10" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="1Eigene" package="207.10" value="2,2k"/>
<element name="R21" library="1Eigene" package="207.10" value="330"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="-"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="BOARD5" pad="6"/>
<contactref element="BOARD5" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC19">
<contactref element="IC7" pad="11"/>
<contactref element="BOARD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC18">
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="BOARD5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC16">
<contactref element="IC7" pad="9"/>
<contactref element="BOARD5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC15">
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="BOARD5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="BOARD5" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="BOARD5" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="BOARD5" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="+"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D3" pad="+"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="BOARD5" pad="8"/>
<contactref element="BOARD5" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="REF">
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="BOARD5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R38" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="3"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
