<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="83.8" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="0" x2="83.8" y2="38.2349" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="38.2349" x2="0" y2="38.2349" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.2349" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="6.985" y1="38.1" x2="6.985" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="17.145" y1="38.1" x2="17.145" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="71.4375" y1="38.1" x2="71.4375" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.985" y1="27.94" x2="17.145" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="71.4375" y1="27.94" x2="81.1339" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="81.1339" y1="38.1" x2="81.1339" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>18</text>
<text>13</text>
<text>Print</text>
<text>Component</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<packages>
<package name="2X21">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
<package name="1X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1Eigene">
<packages>
<package name="6X3/90">
</package>
<package name="5X3/90">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BOARD4" library="pinhead" package="1X18" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOARD3" library="pinhead-2" package="2X21" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOARD5" library="pinhead-2" package="1X13" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOARD2_LINKS" library="1Eigene" package="6X3/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOARD2_RECHTS" library="1Eigene" package="5X3/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="BOARD4" pad="11"/>
<contactref element="BOARD4" pad="12"/>
<contactref element="BOARD5" pad="6"/>
<contactref element="BOARD5" pad="7"/>
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="8"/>
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="14"/>
<contactref element="BOARD3" pad="22"/>
<contactref element="BOARD3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ADC19">
<contactref element="BOARD3" pad="28"/>
<contactref element="BOARD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC16">
<contactref element="BOARD3" pad="26"/>
<contactref element="BOARD5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC15">
<contactref element="BOARD3" pad="25"/>
<contactref element="BOARD5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EXT">
<contactref element="BOARD4" pad="7"/>
<contactref element="BOARD3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="REF">
<contactref element="BOARD5" pad="13"/>
<contactref element="BOARD4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="BOARD4" pad="3"/>
<contactref element="BOARD5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="BOARD4" pad="1"/>
<contactref element="BOARD5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="-5V">
<contactref element="BOARD4" pad="5"/>
<contactref element="BOARD5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="13"/>
<contactref element="BOARD3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="10"/>
<contactref element="BOARD3" pad="38"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="7"/>
<contactref element="BOARD3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="9"/>
<contactref element="BOARD3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="CNT_STORE">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="17"/>
<contactref element="BOARD3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MPX_C">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="14"/>
<contactref element="BOARD3" pad="42"/>
</signal>
<signal name="HELL">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="11"/>
<contactref element="BOARD3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCAN">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="5"/>
<contactref element="BOARD3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="CNT_RESET">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="18"/>
<contactref element="BOARD3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="15"/>
<contactref element="BOARD3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="12"/>
<contactref element="BOARD3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="6"/>
<contactref element="BOARD3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="2"/>
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="3"/>
<contactref element="BOARD3" pad="18"/>
<contactref element="BOARD3" pad="16"/>
<contactref element="BOARD4" pad="13"/>
<contactref element="BOARD4" pad="14"/>
<contactref element="BOARD5" pad="8"/>
<contactref element="BOARD5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="1"/>
<contactref element="BOARD3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="BOARD2_LINKS" pad="4"/>
<contactref element="BOARD3" pad="31"/>
</signal>
<signal name="ENABLE">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="13"/>
<contactref element="BOARD3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="504MHZ">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="10"/>
<contactref element="BOARD4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="33,3MHZ">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="7"/>
<contactref element="BOARD4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="1,52GHZ">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="4"/>
<contactref element="BOARD4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="2-4GHZ">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="1"/>
<contactref element="BOARD4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ABBRUCH">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="11"/>
<contactref element="BOARD3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="DB5">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="8"/>
<contactref element="BOARD3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DB4">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="5"/>
<contactref element="BOARD3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="2"/>
<contactref element="BOARD3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="15"/>
<contactref element="BOARD3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DB6">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="12"/>
<contactref element="BOARD3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DB7">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="9"/>
<contactref element="BOARD3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COUNT_ENDED">
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="3"/>
<contactref element="BOARD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRIGGER">
<contactref element="BOARD3" pad="15"/>
<contactref element="BOARD4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="COLD">
<contactref element="BOARD3" pad="17"/>
<contactref element="BOARD4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OSC_OFF">
<contactref element="BOARD3" pad="4"/>
<contactref element="BOARD4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="CENT">
<contactref element="BOARD3" pad="10"/>
<contactref element="BOARD4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="COUNTSTART">
<contactref element="BOARD3" pad="21"/>
<contactref element="BOARD2_RECHTS" pad="6"/>
</signal>
<signal name="10MHZ">
<contactref element="BOARD3" pad="23"/>
<contactref element="BOARD4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ADC18">
<contactref element="BOARD3" pad="27"/>
<contactref element="BOARD5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
