<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="frames">
<packages>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DINA4_L">
</symbol>
<symbol name="DOCFIELD">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DINA4_L" prefix="FRAME" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DIN A4, landscape with extra doc field</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DINA4_L"/>
<gate name="G$2" symbol="DOCFIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PINH2X6">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="7" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="8" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="9" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="10" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="11" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="12" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PINHD-2X6" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X06">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ML6L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="06P">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ML6" prefix="SV" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="06P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ML6">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L" package="ML6L">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="FRAME1" library="frames" deviceset="DINA4_L" device=""/>
<part name="SV1" library="con-harting-ml" deviceset="ML6" device=""/>
<part name="JP2" library="pinhead" deviceset="PINHD-2X6" device=""/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
<text>MISO</text>
<text>+5V</text>
<text>SCK</text>
<text>MOSI</text>
<text>Reset</text>
<text>GND</text>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="1" pin="1"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="12"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="1" pin="3"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="8"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="1" pin="5"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="1" pin="2"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="10"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="1" pin="4"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="6"/>
</segment>
</net>
<net name="N$6">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="1" pin="6"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="2"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
